|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ**  **ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ** | | | |
|  | | | |
| **Заявитель** | | *Общество с ограниченной ответственностью «**ТвориДобро»* | | |
| Место нахождения: *Республика Беларусь, 211444, Витебская область, г. Полоцк,  ул. Нижне-Покровская, д. 5,*  \*адрес места осуществления деятельности: *Республика Беларусь, 211444, Брестская область, г. Полоцк, ул. Нижне-Покровская, д. 10*  Зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № *120213438* | | | | |
| Номер телефона: *+ 375 214 44 14 44*, адрес электронной почты: [*info@tvoridobro.by*](mailto:info@tvoridobro.by) | | | | |
| **в лице** | директора *Иванова Ивана Ивановича* | | | |
| **заявляет, что** *прибор приёмно-контрольный охранный серии «Совёнок» исполнения: «Совёнок 2» «Совёнок 4»,* | | | | |
| изготовленные *Обществом с ограниченной ответственностью «ТвориДобро»,*  место нахождения: *Республика Беларусь, 211444, Витебская область, г. Полоцк,*  *ул. Нижне-Покровская, д. 5,*  \*адрес место осуществления деятельности по изготовлению продукции: *Республика Беларусь, 211444, Брестская область, г. Полоцк, ул. Нижне-Покровская, д. 10*  по *ТУ 555222333.021-2022 «Прибор приёмно-контрольный охранный серии «Совёнок»* | | | | |
| Код ТН ВЭД ЕАЭС *8531103000* | | | | |
| Серийный выпуск | | | | |
| **соответствуют требованиям** | | | *технических регламентов Таможенного союза:* | |
| *«О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011),*  *«Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011)* | | | | |
| **Декларация о соответствии принята на основании** | | | | |
| протоколов испытаний *№№ 123456 ЭБ от 21.09.2022, 321654 ЭМС от 21.09.2022, проведенных ИЦ БелГИСС, аттестат аккредитации № BY/112 1.0085*;  схема декларирования соответствия: *3д* | | | | |
| **Дополнительная информация**  Примененные стандарты указаны в приложении 1 на 1 (одном) листе  *Продукция хранится в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре от 0 °С до плюс 30 °С, при относительной влажности воздуха не более 80 %. Срок службы – не менее 10 лет. Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи потребителю* | | | | |
| **Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по** *01.02.2028* **включительно.** | | | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** М.П. | | | | *Иванов Иван Ивановича* |
| (подпись) | | | | (Ф.И.О. заявителя*)* |
|  | | | |
|  | | | | |

Приложение № 1

к декларации о соответствии

*прибора приёмно-контрольного охранного серии «Совёнок»* *исполнения: «Совёнок 2» «Совёнок 4»*

Лист1 Листов 1

|  |
| --- |
| Наименование и обозначение примененных стандартов (документов) |
| *ГОСТ IEC 60950-1-2014 «Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования»;*  *ГОСТ CISPR 24-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний»;*  *ГОСТ 30804.3.2-2013(IEC 61000-3-2:2009) «Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний»;  ГОСТ 30804.3.3-2013(IEC 61000-3-3:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний»* |

|  |  |
| --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** М.П. | *Иванов Иван Иванович* |
| (подпись) | (Ф.И.О. заявителя*)* |
|  |
|  | |

**Примечание к заполнению декларации (это поле в декларацию не вносить!):**

То, что выделено курсивом – это информация, которая вносится заявителем

«\*» - это информация, которая вносится, если адреса различаются